{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["临川污水处理厂_2025-06-13_化验室日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"临川污水处理厂_2025-06-13_化验室日报","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,5],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"临川污水处理厂",null,null,"化验日报"]
["检测项目","进水","进水设计值","出水","出水标准值"]
["水温（°C）",null,"-",25.47,"-"]
["色度（倍）",null,"-",null,30]
["pH值",6.98,"6 ~ 9",6.57,"6 ~ 9"]
["化学需氧量 CODcr（mg/L）",273.53,"≤220",9.46,"≤50"]
["五日生化需氧量BOD5（mg/L)",null,"≤120",null,"≤10"]
["悬浮固体SS（mg/L）",null,"≤200",null,"≤10"]
["氨氮NH₃ ~ N（mg/L）",15.056,"≤25",0.025,"≤5"]
["总氮TN（mg/L）",19.2,"≤35",9.485,"≤15"]
["总磷TP（mg/L）",2.06,"≤3",0.019,"≤0.5"]