{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["化验室日报表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化验室日报表","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,5],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[15,1,15,2],[15,3,15,5],[16,1,16,2],[16,3,16,5],[26,1,26,5],[27,1,27,5]]}
[null,"丰城洪投污水处理厂",null,null,"化验日报"]
["检测项目","进水","进水设计值","出水","出水标准值"]
["水温（°C）",null,"-",23.627,"-"]
["色度（倍）",null,"-",null,30]
["pH值",7.218,"6-9",7.156,"6-9"]
["化学需氧量 CODcr（mg/L）",78.596,"≤220",10.3,"≤50"]
["五日生化需氧量BOD5（mg/L)",null,"≤120",null,"≤10"]
["悬浮固体SS（mg/L）",null,"≤200",null,"≤10"]
["氨氮NH₃-N（mg/L）",6.17,"≤25",0.476,"≤5"]
["总氮TN（mg/L）",6.96,"≤36",5.2,"≤15"]
["总磷TP（mg/L）",0.645,"≤3",0.095,"≤0.5"]
["氯化物CL¯（mg/L）",null,"-",null,"-"]
["硝酸盐NO₃¯-N（mg/L）",null,"-",null,"-"]
["粪大肠杆菌","/","/",null,"/"]
["脱水后污泥含水率（%）",52.5,null,"≤60"]
["脱水后污泥有机质（%）",null,null,"-"]
["污泥pH值",null,null,"6-9"]
["工艺监测项目","A生化池","B生化池","C生化池","D生化池","E生化池"]
["氧化沟水温（°C）",25.6,25.6]
["活性污泥沉降比SV30（%）",14,14]
["混合液悬浮固体MLSS（mg/L）",7110,6970]
["活性污泥体积指数SVI（ml/g）",19.7,20.1]
["混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L）",1100,1036]
["好氧区溶解氧DO（mg/L）",0.644,3.51]
["厌氧区溶解氧DO（mg/L）",0.155,0.152]
["活性污泥镜检结果","累枝虫、轮虫","游仆虫"]
["备注"]
["填报人","杜李丽   李旋"]